

Como primera parte instalamos el TrueNas para hacer su respectiva configuración.  
  


Ahora brindamos 7 GB de espacio y 3 nucleos de procesador



Ahora damos un espacio de 25GB  
  
Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

Ahora configuramos la red que quede en puente con adaptador físico.  
  
Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

Ahora vamos a sistema y ordenamos primero el disco, después la óptica y el tercero demarcamos el disquete   
  
Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

Ahora esperamos que termine de instalar.  
  
Texto

Descripción generada automáticamente

Una vez instalado vamos a configurar la red IPV4  
  
Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Vamos a seleccionar la opción 1, de ahí vamos escogiendo que es lo que necesitamos y que no seleccionando el **y** o el **n**

Hecho estos pasos esciribmos en0 para que salgan las siguientes características  
  
  
Texto


Descripción generada automáticamente


Texto

Descripción generada automáticamente

Una vez hecho todos estos pasos nos dirige al menú principal y como vemos ya sale la configuración que establecimos   
  
Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Una vez instalado escribimos la ip que asignamos y sale la siguiente interfaz.  
  
  


Ingresamos el usuario Root y la contraseña que hemos establecido en la instalación de TrueNAS   
  


Ahora vamos a configurar el internet para que la NAS tenga acceso completo de navegación.  
  
Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente


Y ahora validamos que tenga conexión a internet.  
  
Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

Vamos a global configuration y ponemos en DNS la IP que apunte al servidor.

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

Nuevamente revisemos que esté conectado correctamente haciendo el ping a Google.  
  
  


Ya teniendo todos estos datos, vamos a tener las estadísticas, configuración y otras cosas que se requieran para la NAS en la empresa

Pantalla de juego de computadora

Descripción generada automáticamente con confianza media